**טופס ATP**

### שם המבדק : AT-SF1P/01 גרסאת מבדק מתאריך:

### שם המוצר: SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L1/G/WF

### פותח עפ"י הוראות בדיקה מתאריך: 24/01/2022

### נמסר לבד"ס בתאריך: 10/06/2020

**יש לאשר את תהליך בדיקות אימות הפיתוח בתוך 30 יום. בחלוף 30 יום, יש ליידע את מנהל התפעולית.**

### ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### תאריך הבדיקה : 30/01/2022

### שם הבודק : קובי לזרי

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משוב מחלקת מבדקים | | הערות | המבדק זיהה את הבעיה ? | אופן הדמיית התקלה | סעיף בהוראות הבדיקה הידניות |
| לא אומת | תוקן בגרסא מתאריך | כן\לא |
|  |  |  | כן | הוצאת כרטיס SD | 4.2.2 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל בדיקה מבדק | 7.4 |
|  |  |  | כן | הוצאת ממסר k2 | 7.4 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל פורט 1 | 7.2 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל פורט 2 | 7.2 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל פורט 6 | 7.2 |
|  |  |  | כן | זהוי חומרה 0.4 ל – 0.3 | 7.2 |
|  |  |  | כן | שנוי שם 4UTP TO 2UTP המוצר הוא 4utp מזהה SF-1P superset צריך להיות SF-1P | 7.2 |
|  |  |  | כן | Test sim 1 הוצאת כרטיס sim 1 | 7.5 |
|  |  |  | כן | Test sim 2 הוצאת כרטיס sim 2 | 7.5 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל GPS | 7.7 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל LAN 1 | 7.9 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל LAN 4 | 7.9 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל LAN 6 | 7.9 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל SSH | 7.10 |
|  |  |  | כן | גמפר j21  ללא הזזת 1-2 דיבור מ- port S2 ללא שינוי  למצב 2-3 דיבור ssh | 7.10 |
|  |  |  | כן | זהוי שם של כינסה למוצר sp-1p to koby | 7.2 |
|  |  |  | כן | שנוי 18:18:18:18 MAC | 7.2 |
|  |  |  | כן | זהוי של המוצר  SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L1/G/WF to  SF-1P/E1/DC/4U2S/2RS/L1/G | 7.2 |
|  |  |  | כן | שינוי פרמטרים במבדק 2 to 1 usb start | 4.2.1 |
|  |  |  | כן | שינוי פרמטרים במבדק  +-2 Vendor specificto +-1 Vendor specific  ***usb tree*** | 4.2.1 |
|  |  |  | כן | HC WP Group Size: 8 MiB to HC WP Group Size: 9MiB | 4.2.3 |
|  |  |  | כן | eMMC to eMMd | 4.2.3 |
|  |  |  | כן | Cd to sd | 4.2.3 |
|  |  |  | כן | Test bootVer1.0.2 to ver 1.0.3 | 7.2 |
|  |  |  | כן | Test 1ge  1 GiB to 2 GiB | 7.2 |
|  |  |  | כן | Test nfs  general to koby | 7.2 |
|  |  |  | כן | בדיקה i2c probeשנוי פרמטרים aa to ac | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | בדיקה i2c probeשנוי פרמטרים 7f to 8f | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | בדיקת זיהוי למוצר שם לא נכון למוצר | 4.2.7 |
|  |  |  | כן | Test modem firmware version  EC25EFAR06A03M4G to EC25AUFAR06A01M4G | 7.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | כן | הוצאת אנטנה wifi man | 7.8.1 |
|  |  |  | כן | הוצאת אנטנה wifi aux | 7.8.2 |
|  |  |  | כן | הוצאת נגד r122 | 7.3 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל S1 | 7.6 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל מודם main | 7.8.1 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל מודם AUX | 7.8.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| משוב מחלקת מבדקים | | | הצעות/בקשות לשיפור |
| הועבר לתיק ליישום עתידי | נדחה | בוצע בגרסא מתאריך |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

חתימת הבודק/מבקש: koby

**אישור המבדק ע"י מחלקת מבדקים**

הערות: המבדק אושר לעבודה

חתימה: איליה גינזבורג

תאריך: 31/01/2022