Cable Name: AT- SF1P/CBL04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DCJ20-0442SVB-L  CONN.PWR,DC,JACK,  2.0MM PIN,LOCK | DB15 MALE  NAZ-15P  TCTC-15  *Label* **SWITCH BOX** | AK-1550-6-3,5  CONN,TB,WR,6PIN,(F),8A,GREEN |  |
| 1 | 2, 5 |  | red |
|  | 3 | 4 | white |
|  | 6 | 6 | white-brown |
|  | DB25 MALE NBZ-25P  TCTC-25  *Label* **PioPort 7-9** |  |  |
|  | 1 | 1 | yellow |
|  | 2 | 2 | yellow-green |
| 2 | 25 | 3, 5 | black |

Length **|**<--------- 100 cm ------>**|**

**|**<----------180 cm ------->**|**

Quantity: 2 units

Cable type: 22-1569